 Приложение № 16 
к Порядку заключения договоров транспортировки газа


Техническое соглашение о порядке учета газа № ______
к Договору транспортировки газа
от _____________ № _____________ 

Московская область						 «___» ___________ 20__ г.

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, Акционерное Общество «Мособлгаз» (АО «Мособлгаз»), именуемое в дальнейшем «Газораспределительная организация» (ГРО), в лице директора филиала «__________» ___________________________________, действующего на основании Положения о филиале и доверенности от __________ №________, с другой Стороны и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице ____________________________________ ________________________, действующего на основании __________________, с третьей Стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее техническое соглашение (далее  Техническое соглашение) 
о нижеследующем.

1. Термины, определения и нормативные ссылки

1.1. Техническое соглашение определяет взаимоотношения Сторон и регламентирует их обязательства по исполнению технической части Договора транспортировки газа от _____________ № __________, заключенного между Поставщиком и ГРО.
1.2. При заключении и исполнении Технического соглашения Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и подзаконными актами в области газоснабжения и промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе регулирующими правила поставки и транспортировки газа, обеспечение единства измерений, порядок учета газа, ограничения и (прекращения) поставки (транспортировки) газа, а также:
– Перечнем измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847 (далее – Перечень измерений);
– ГОСТ 8.586.1-2005 «ГСОЕИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования»;
– ГОСТ 8.586.2-2005 «ГСОЕИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования»;
– ГОСТ 8.586.5-2005 «ГСОЕИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений»;
– ГОСТ Р 8.740-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков» (далее  ГОСТ Р 8.740-2011);
– ГОСТ Р 8.741-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений. Объем природного газа. Общие требования к методикам измерений» (далее – ГОСТ Р 8.741-2019);
– ГОСТ 8.611-2013 «ГСОЕИ. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода» (далее – ГОСТ 8.611-2013);
 ГОСТ Р 8.899-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Аттестация методики измерений» (далее  ГОСТ Р 8.899-2015);
 ГОСТ Р 8.995-2020. «Государственная система обеспечения единства измерений. Объемный расход и объем природного газа. Методика (метод) измерений с применением мембранных и струйных счетчиков газа»;
– Инструкцией «ГСИ. Количество газа. Методика измерений комплексами для измерения количества газа СГ-ТК-Д»;
– Объем природного газа. Методика измерений комплексами ГСП-01. Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений; ФР.1.29.2019.34565,
а также иными нормативными правовыми актами в области транспортировки газа, действующими на территории Российской Федерации. 
1.3. В Техническом соглашении применяются следующие термины 
и определения:
Вычислитель – средство измерительной техники, которое преобразовывает выходные сигналы средств измерения объема и расхода газа, измерительных преобразователей параметров потока и среды и вычисляет объем и расход газа, приведенные к стандартным условиям.
Газ – природный, нефтяной (попутный) и отбензиненный сухой газы, добываемые и собираемые газонефтедобывающими организациями и вырабатываемые газонефтеперерабатывающими заводами.
Газоиспользующее оборудование (установка), ГИО – оборудование, где в технологическом процессе используется газ в качестве топлива или сырья. В качестве газоиспользующего оборудования могут использоваться котлы, турбины, печи, газопоршневые двигатели, технологические линии и другое оборудование.
Газораспределительная организация (ГРО)  специализированная республиканская, краевая, областная, городская, межрайонная, сельская организация, занятая развитием и эксплуатацией систем газоснабжения территорий, обеспечением покупателей газом, а также оказывающая услуги 
по транспортировке газа по своим сетям.  
Газораспределительная станция (ГРС) – технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.
Корректор – средство измерительной техники, которое преобразовывает выходные сигналы счетчика газа, измерительных преобразователей температуры и (или) давления и вычисляет объем газа, приведенный 
к стандартным условиям.
Отчетный месяц – месяц оказания услуг по транспортировке газа, определяется с 10:00 1-го числа текущего календарного месяца до 10:00 1-го числа следующего месяца (время московское).
Первичный измерительный преобразователь – измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, т. е. первый преобразователь в измерительной цепи измерительного прибора (установки, системы).
Перерасход газа – отбор Потребителем газа в объеме более суточной нормы поставки.
Поставщик  собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по договорам.
Потребитель газа  лицо, приобретающее газ для собственных бытовых нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд.
Распечатка отчета – отчет за определенный период времени 
на бумажном носителе, содержащий значения параметров, указанных в пункте 3.8 настоящего Технического соглашения, а также сведения о нештатных ситуациях, которые получены из архивов корректора (вычислителя), установленного на узле учета газа Потребителя, с помощью вспомогательных устройств и программного обеспечения.
Расход газа – объем газа, прошедшего через поперечное сечение трубопровода за единицу времени, приведенный к стандартным условиям.
Среднесуточная норма поставки газа – объем поставляемого газа, определяемый путем деления месячного объема поставляемого газа 
на количество дней соответствующего месяца.
Средства измерительной техники – обобщающее понятие, охватывающее технические средства, специально предназначенные для измерения. К средствам измерительной техники относят средства измерений, эталоны, измерительные системы, измерительные установки, измерительные принадлежности, средства сравнения, стандартные образцы и др.
Средство измерения (СИ) – техническое средство, предназначенное 
для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики.
СТК – система телеметрического контроля. Используется для передачи информации посредством связи (сотовой или др.) из архивов корректора (вычислителя) или средства измерений расхода (объема) газа, установленного на узле учета газа Потребителя, в программно-аппаратный комплекс «Автоматизированная система учета природного газа» АО «Мособлгаз» или «Система автоматизированного учета потребления газа» АО «Мособлгаз».
Сутки транспортировки газа – период времени с 10:00 (время московское) текущих суток до 10:00 (время московское) следующих суток.
Суточная норма поставки газа – среднесуточная норма поставки газа или норма, установленная диспетчерским графиком.
Техническое средство СТК УУГ – шкаф телеметрии СТК, подключенный непосредственно к корректору (вычислителю) на узле учета газа Потребителя.
Транспортировка газа – перемещение и передача газа по газотранспортной системе.
Узел учета газа (УУГ) – совокупность средств измерительной техники 
и вспомогательных устройств, которая предназначена для измерения, регистрации результатов измерения и расчетов объема газа, приведенного 
к стандартным условиям.
Термины и определения, не перечисленные в Техническом соглашении, применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Режим транспортировки газа

2.1. ГРО оказывает услуги по транспортировке природного газа 
(далее  газ) от ГРС ___________________________________________________ 
		                             (наименование ГГРП (ГРС) и ее собственника) 

до отключающего устройства на газопроводе-вводе Потребителя в период срока оказания услуг по транспортировке газа для Потребителя, определенный Договором транспортировки газа от _____________ № ________, заключенным между Поставщиком и ГРО.
2.2. Режим транспортировки газа осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
2.3. Основаниями для полного ограничения подачи (поставки) и отбора газа являются:
а) угроза жизни и (или) здоровью человека и (или) причинение вреда окружающей среде;
б) авария на газораспределительной (газотранспортной) сети и (или) сети газопотребления, посредством которых осуществляется транспортировка газа до Потребителя, или угроза ее возникновения, а также проведение работ по предотвращению, локализации такой аварии или устранению ее последствий;
в) ремонт газораспределительной (газотранспортной) сети, посредством которой осуществляется транспортировка газа до Потребителя, за исключением ремонта газораспределительной (газотранспортной) сети, посредством которой осуществляется транспортировка газа до Потребителя, если такой ремонт сопровождается понижением давления в газораспределительной (газотранспортной) сети (ее участке);
г) отсутствие правовых оснований для подачи (поставки) и отбора газа,
а также использование газоиспользующего оборудования с нарушением положений законодательства Российской Федерации;
д) введение в действие графиков перевода потребителей на резервные виды топлива при похолоданиях и (или) графиков аварийного газоснабжения, которыми в отношении соответствующего Потребителя предусмотрено полное ограничение подачи (поставки) и отбора газа;
е) полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате поставляемого газа и (или) услуг по его транспортировке в установленный срок, допущенное Потребителем более трех раз в течение 12 месяцев.
2.4. Основаниями для частичного ограничения подачи (поставки) 
и отбора газа являются:
[bookmark: Par8]а) ремонт газораспределительной (газотранспортной) сети, посредством которой осуществляется транспортировка газа до Потребителя, если такой ремонт сопровождается понижением давления в газораспределительной (газотранспортной) сети (ее участке);
б) пользование газом с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований к техническому состоянию отдельного газоиспользующего оборудования Потребителя;
в) введение в действие графиков перевода потребителей на резервные виды топлива при похолоданиях и (или) графиков аварийного газоснабжения, которыми в отношении соответствующего Потребителя предусмотрено частичное ограничение подачи (поставки) и отбора газа;
г) полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате поставляемого газа и (или) услуг по его транспортировке в установленный срок, допущенное Потребителем более двух раз в течение 12 месяцев.
2.5. В рамках исполнения настоящего Технического соглашения Поставщик и ГРО производят ограничение подачи (поставки) и отбора газа Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. В соответствии с проектом газоснабжения Потребитель использует газ в газоиспользующем оборудовании, указанном в Приложении № 1 к настоящему Техническому соглашению[footnoteRef:1]. [1:  Для потребителей, использующих газоиспользующие установки, присоединенные к газораспределительным сетям в нескольких точках подключения, газоиспользующие установки дифференцируются по точкам подключения.] 

2.. Потребитель обязуется уведомлять ГРО и Поставщика обо всех изменениях в перечне ГИО и (или) о замене УУГ. В таком случае Сторонами подписывается дополнительное соглашение об изменении перечня ГИО либо
о замене УУГ, указанных в Приложении № 1 к настоящему Техническому соглашению.
Перед пуском газа во вновь вводимый либо замененный УУГ принимается комиссионное решение о возможности введения его в эксплуатацию с составлением акта. Акт составляется и подписывается членами комиссии в день принятия решения.
В случае самовольной установки ГИО и (или) замены УУГ отбор газа считается несанкционированным и количество газа определяется с даты обнаружения по проектной мощности установленного неопломбированного ГИО исходя из расчета его круглосуточной (24 часа) работы.

3. Порядок учета объема транспортируемого газа

3.1. Количество транспортиронного газа определяется по УУГ Поставщика и (или) ГРО, установленному на границе раздела газораспределительных сетей с Потребителем.
При отсутствии или неисправности УУГ Поставщика и (или) ГРО количество газа, транспортируемого Потребителю, определяется по УУГ, установленному при входе на газопотребляющий объект Потребителя, 
в соответствии с действующими и аттестованными в установленном порядке методиками (методами) измерений (за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для прямых измерений), в том числе указанными в пункте 1.2 настоящего Технического соглашения.
УУГ должен находиться в исправном состоянии, соответствовать нормативным документам, а также быть опломбированным ГРО.
3.2. УУГ без электронных корректоров или вычислителей подлежат замене на средства измерения, соответствующие действующим нормативным документам. 
3.3. При учете газа единицей измерения количества транспортируемого газа устанавливается один кубический метр газа при температуре t = 20 С, давлении 760 мм рт. ст. и относительной влажности 0 % согласно ГОСТ 2939-63 «Газы. Условия для определения объемов» (приведенный к стандартным условиям).
3.4. Поставляемый газ (газ горючий природный) должен соответствовать показателям качества, предусмотренным ГОСТ 5542-14 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения».
3.5. Количество газа, транспортируемого Потребителю, определяется 
с помощью средств измерения УУГ Потребителя, указанных в Приложении № 1 к настоящему Техническому соглашению.
3.6. Пределы относительной погрешности измерения объема природного газа, приведенного к стандартным условиям, должны соответствовать указанным в пункте 6.7.1 Перечня измерений, а именно:

	Диапазон измерения расхода газа, приведенного к стандартным условиям, м3/ч
	Предел относительной погрешности измерения, %

	105  и более
	±1,5

	От 2×104 до 105
	±2,0

	От 103 до 2×104
	±2,5

	От 150 до 103
	±3,0

	Менее 150
	±4,0



3.7. Пломбы, установленные заводом-изготовителем, поверителем,
а также представителями ГРО, не должны быть нарушены.
Вводимые в корректоры (вычислители), а также средства измерений расхода (объема) газа условно-постоянные величины Потребитель обязан согласовать с ГРО.
При наличии у Потребителя УУГ с диафрагменными и другими типами счетчиков (без температурной коррекции или компенсации, а также при отсутствии или неисправности корректора либо вычислителя) объем газа, приведенный к стандартным условиям, определяется как произведение объема газа, прошедшего через счетчик газа за отчетный месяц, и условно-постоянной величины коэффициента приведения к стандартным условиям. Значения нерегистрируемых параметров газа принимаются по данным ГРО.
3.8. На УУГ с корректорами либо вычислителями должно определяться следующее:
– время работы узла учета;
– расход и количество газа в рабочих условиях и приведенные 
к стандартным условиям;
– среднечасовая и среднесуточная температура газа;
– среднечасовое и среднесуточное давление газа;
– архивы указанных значений;
– архив нештатных ситуаций.
3.9. Потребитель обязан при наличии корректора либо вычислителя, или со средства измерений расхода (объема газа) представлять в ГРО любым способом доставки:
– один раз в десять дней – декадную распечатку отчета по суткам:
11-го (одиннадцатого) числа, 21-го (двадцать первого) числа каждого месяца.
В случае если 11-е (одиннадцатое) число, 21-е (двадцать первое) число приходятся на выходные или нерабочие праздничные дни – в срок не позднее первого рабочего дня после указанных дат отчетного месяца;
– один раз в месяц  распечатку отчета по суткам за отчетный месяц: 
не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. День представления распечатки за декабрь и апрель назначается ГРО, при этом ГРО уведомляет об этом Потребителя письменно.
На представляемых распечатках отчетов должна быть подпись ответственного лица и оттиск штампа Потребителя.
При наличии исправной СТК Потребитель представляет только указанную в настоящем пункте распечатку отчета за отчетный месяц.
При наличии самопишущих средств измерения Потребитель представляет в ГРО диаграммы один раз в десять дней (с расчетами суточных объемов газа, приведенных к стандартным условиям). 
При использовании УУГ со счетчиком газа без электронного корректора Потребитель 1 (один) раз в месяц, не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет в ГРО на бумажном носителе информацию в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому соглашению.
Потребитель обязан ежедневно передавать в ГРО данные по объему газа, приведенному к стандартным условиям, за сутки до 12:00 следующего дня 
в электронном виде или по номеру телефона ______________.
Эти сведения могут передаваться в ГРО с помощью СТК при ее наличии и исправном состоянии. 
При отсутствии данных по объемам газа на бумажных носителях и (или) распечаток отчетов, а также диаграмм с самопишущих СИ (с расчетами суточных объемов газа, приведенных к стандартным условиям) в указанные в настоящем пункте сроки объем газа за период отсутствия данных определяется 
по проектной мощности установленного неопломбированного ГИО исходя 
из расчета его круглосуточной (24 часа) работы.
3.10. На УУГ должны быть опломбированы:
3.10.1. При использовании сужающих устройств:
– узлы крепления сужающих устройств (диафрагменных камер)
в измерительных трубопроводах;
– вентили (краны) на соединительных трубках и вентильных блоках средств измерения;
– средства измерения давления, разности давлений и температуры;
– корректор (вычислитель).

3.10.2. При использовании счетчиков газа или расходомеров:
– места соединения расходомеров или счетчиков газа (первичных измерительных преобразователей расхода газа) с измерительными трубопроводами;
– вентили (краны) на соединительных трубках и вентильных блоках средств измерения;
– средства измерения (датчики) давления, температуры;
– разъем выхода импульсов на счетчике газа (расходомера);
– корректор (вычислитель).
3.10.3. Запорные устройства на байпасных (обводных) линиях УУГ
в закрытом положении.
3.10.4. У диафрагменных счетчиков  места соединения (накидные гайки) с газопроводами. 
3.10.5. Техническое средство СТК УУГ.
Представители ГРО имеют право дополнительно опломбировать средства измерения
и устройства УУГ, не указанные в настоящем пункте, с внесением их в акт установки пломб на УУГ.
3.11. Работы на УУГ проводятся в присутствии представителей ГРО,
в том числе связанные:
– со снятием, установкой и заменой средств измерения и технических устройств;
– со снятием и установкой сужающих устройств;
– с монтажом и демонтажом соединительных трубок;
– с программированием средств измерения, в том числе корректоров (вычислителей);
– со снятием (повреждением) установленных ГРО пломб.
По окончании работ представитель ГРО составляет акт проверки узла учета газа, который подписывается полномочными представителями Сторон в день выполнения работ.
О предстоящем проведении вышеуказанных работ Потребитель письменно уведомляет ГРО не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения работ, а в аварийных случаях – немедленно.
3.12. Количество транспортируемого газа определяется по проектной мощности неопломбированного газоиспользующего оборудования, исходя
из расчета его круглосуточной (24 часа) работы, в следующих случаях:
– при отсутствии и неисправности средств измерения, а также технических устройств, влияющих на измерение параметров потока газа (расхода, давления, температуры), в том числе и на вычисление объема газа, приведенного 
к стандартным условиям;
– при истечении срока поверки, отсутствии сведений о поверке СИ или технических устройств с функциями измерения;
– при нарушении пломб (клейм), установленных представителями заводов-изготовителей, поверителями, а также представителями ГРО на средствах измерения, элементах УУГ и запорных устройствах;
– при утечке газа через запорные устройства на байпасной (обводной) линии УУГ;
– при негерметичности соединительных трубок, а также расположенных на них вентилей (кранов) средств измерения перепада давления и давления;
– при выходе фактического расхода за нижнюю и верхнюю допустимые границы измерения расхода, определенные допустимой погрешностью (неопределенностью);
– при всех иных нарушениях в УУГ, влияющих на измерение 
параметров потока газа, в том числе на вычисление объема газа                                  с превышением установленной погрешности (неопределенности), а также несанкционированных вмешательствах в работу УУГ.
В указанных в настоящем Техническом соглашении случаях Потребитель обязан письменно согласовать с ГРО сроки их устранения. 
3.13. В случаях, указанных в пункте 3.12 настоящего Технического соглашения, по соглашению Сторон количество газа, потребленного в течение согласованного срока, может определяться расчетным методом. 
При этом с даты истечения согласованного Сторонами срока устранения причин неисправностей либо нештатных ситуаций количество газа определяется в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Технического соглашения.
3.14. Период неисправности УУГ либо нештатной ситуации принимается с момента последней проверки в отчетном месяце, либо с 1-го числа отчетного месяца, в котором выявлена неисправность УУГ или нештатная ситуация, и до момента устранения неисправности или нештатной ситуации, подтвержденного документом.
3.15. Физико-химические параметры газа принимаются из паспорта качества газа Поставщика.
3.16. ГРО имеет право инициировать проведение внеочередной поверки средств измерения УУГ Потребителя. ГРО имеет право опломбировать данные средства измерения и участвовать в их доставке на место проведения поверки. 
В случае подтверждения неисправности средств измерения УУГ Потребителя оплата расходов, связанных с организацией внеочередной поверки, осуществляется Потребителем.
В случае подтверждения исправности средств измерения УУГ Потребителя оплата расходов, связанных с организацией внеочередной поверки, осуществляется ГРО.
3.17. Полномочный представитель Потребителя обязан не позднее 
2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, явиться в ГРО 
для согласования объема транспортируемого газа.
3.18. По окончании отчетного месяца Поставщик и ГРО оформляют акт об объеме транспортируемого газа Потребителю в соответствии с Договором транспортировки газа.

4. Контроль за техническим состоянием узла учета газа

4.1. Ответственность за надлежащее техническое состояние и поверку УУГ несут организации, которым УУГ принадлежат. 
Ответственность за надлежащее состояние технического средства СТК УУГ несет его владелец, который осуществляет гарантийное и техническое обслуживание оборудования и производит оплату услуг мобильной связи.
Все средства измерения УУГ, а также технические устройства, обеспечивающие контроль и достоверную работоспособность УУГ, должны быть в рабочем состоянии.
4.2. ГРО имеет право в любое время:
– проверить соблюдение Потребителем режимов газопотребления 
и состояние резервного топливного хозяйства;
– проверить газопровод на территории газопотребляющего объекта
до УУГ на наличие несанкционированных врезок;
– проверить газоиспользующее оборудование;
– проверить УУГ Потребителя на соответствие требованиям Технического соглашения, техническое состояние и правильность функционирования средств измерения, входящих в состав УУГ;
– проверить у Потребителя журнал работы газоиспользующего оборудования;
– проверить на корректоре (вычислителе), а также снять на переносной компьютер информацию о параметрах потока газа, настроечной базе и архив нештатных ситуаций;
– проверить (наладить) работоспособность технического средства СТК УУГ.
4.3. Проверки, указанные в пункте 4.2 настоящего Технического соглашения, производятся с периодичностью:
– не реже одного раза в месяц узлов учета газа, в составе которых корректоры (вычислители) со счетчиками газа типоразмеров от G65 и выше, с расходомерами и сужающими устройствами, а также турбинные и ротационные счетчики газа без корректоров (вычислителей);
– не реже одного раза в квартал узлов учета газа, в составе которых корректоры (вычислители) со счетчиками газа типоразмеров G16, G25 и G40;
– не реже одного раза в год узлов учета газа со счетчиками газа до типоразмера G10 (включительно) без корректоров (вычислителей) и с компенсацией (коррекцией) по температуре, с приведением объема газа к стандартным условиям, а также с диафрагменными счетчиками газа всех типоразмеров без корректоров (вычислителей).
По окончании проверки в день ее проведения представитель ГРО составляет акт проверки узла учета газа, который подписывают полномочные представители, в 3 (трех) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Проверка производится представителями ГРО при предъявлении ими служебных удостоверений. При проведении проверок в ночное время, а также 
в выходные и праздничные дни лица, осуществляющие проверку, дополнительно предъявляют документы, удостоверяющие личность (паспорта).
4.4. При выявлении нарушений в работе УУГ Потребитель обязан незамедлительно сообщить в ГРО.
4.5. При наличии сообщения на программно-аппаратном комплексе «Автоматизированная система учета природного газа» о возникновении нештатных ситуаций на УУГ ГРО может уведомить Потребителя и провести внеплановую проверку УУГ. По окончании проверки в день ее проведения представитель ГРО составляет акт проверки узла учета газа, который подписывают полномочные представители Сторон. 
4.6. Потребитель обязан при проведении проверок УУГ, по требованию представителей ГРО:
– внести изменения в настроечную базу корректора (вычислителя);
– выполнить проверку герметичности соединительных трубок и запорной арматуры УУГ;
– выполнить «посадку на ноль» средств измерения давления и перепада давления;
– предъявить документы на УУГ, в том числе паспорта и технические описания (руководства по эксплуатации) на средства измерения, необходимые акты и расчеты, документы со сведениями о поверке средств измерения, листы проекта на УУГ с согласованиями ГРО, паспорта на газоиспользующее оборудование.
4.7. Потребитель обязан для проведения проверки обеспечить работникам ГРО в любое время доступ на территорию газопотребляющего объекта к УУГ, газоиспользующему оборудованию и газопроводу. В случае недопуска представитель ГРО вправе в одностороннем порядке составить акт о недопуске. Определение количества газа в этом случае будет производиться по проектной мощности неопломбированного газоиспользующего оборудования, исходя 
из расчета его круглосуточной (24 часа) работы с момента последней проверки или с 1-го числа отчетного месяца до момента допуска.
4.8. В случае выявления несоответствий УУГ установленным требованиям, а также нарушений положений Технического соглашения, в том числе неисполнения Потребителем обязательств, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Технического соглашения, представитель ГРО составляет акт проверки узла учета газа с указанием конкретных нарушений. Акт подписывается Сторонами, присутствующими при проверке, по окончании проверки в день ее проведения.
В случае отказа представителя одной из Сторон, присутствующего при проведении проверки, от подписания акта в акте отображается особое мнение 
с указанием причины отказа от подписания акта, подтверждаемое подписью.
До устранения нарушений, указанных в акте, количество транспортируемого газа определяется по проектной мощности установленного неопломбированного ГИО исходя из расчета его круглосуточной (24 часа) работы.



5. Особые условия

5.1. Техническое соглашение заключено на период действия Договора транспортировки газа от _______________ № __________, заключенного между Поставщиком и ГРО, является его неотъемлемой частью и распространяется 
на отношения Сторон.
5.2. Техническое соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
5.3. В случае если нормативный документ, а также ГОСТ, ГОСТ Р, МИ
и пр., указанные в Техническом соглашении, изменены (заменены), Стороны руководствуются измененным (замененным) документом, с учетом условий, установленных для перехода на данный документ.

6. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	ГРО:
АО «Мособлгаз», филиал «___________»

Адрес местонахождения: ____________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________
тел.: ______________ факс: ______________
ИНН/КПП ____________________________
Банковские реквизиты:
р/с ___________________________________
банк _________________________________
к/с ___________________________________
БИК _________________________________
	Поставщик:
__________________________________

Адрес местонахождения: __________________________________
__________________________________
Почтовый адрес: __________________________________
__________________________________
тел.: _____________ факс: ___________
ИНН/КПП ________________________
Банковские реквизиты:
р/с _______________________________
банк ______________________________
к/с _______________________________
БИК _____________________________

	_______________________________
	_______________________________

	(должность)
	(должность)

	_____________
	________________
	____________
	________________

	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	«___» _________ 20__ г.
	«___» _________ 20__ г.

	М. П.
	М. П. 



	Потребитель:
______________________________________
Адрес местонахождения: ____________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________
тел.: ______________ факс: ______________
ИНН/КПП ____________________________
Банковские реквизиты:
р/с ___________________________________
банк _________________________________
к/с ___________________________________
БИК _________________________________
	

	_______________________________
	

	(должность)
	

	_____________
	________________
	
	

	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	
	

	«___» _________ 20__ г.
	

	М. П.
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Приложение № 1 
к Техническому соглашению 
о порядке учета газа
от _____________ № ________


                                                _________________________________________________________
(наименование Потребителя)

	№ п/п
	Наименование
объекта недвижимости, 
в котором установлено ГИО[footnoteRef:2] [2:  Для потребителей, использующих газоиспользующее оборудование, присоединенное к газораспределительным сетям в нескольких точках подключения, газоиспользующее оборудование дифференцируется по точкам подключения.] 

	Адрес местонахождения газоиспользующего оборудования (ГИО)
	Наименование ГИО или тип горелок
	Количество
ГИО или
горелок (шт.)

	Проектная мощность по расходу газа
(м3/ч) 1 ед. оборудования
	Средства измерения УУГ (тип)

		Comment by Комарчева Алена Владиславовна: Как-то странно, а зачем эти графы, объединить, наверное? Преобразователь и корректор относятся к заголовку последней колонки, судя по всему? Прошу тогда поправить в других формах тоже такую таблицу.
	
	
	
	
	
	первичный преобразователь расхода
	корректор или  вычислитель

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	







	ГРО:
	Потребитель:

	_______________________________
	_______________________________

	(должность)
	(должность)

	_____________
	___________________
	____________
	___________________

	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	 «___» ______ 20__ г.
	 «___» ______ 20__ г.

	М. П.
	М. П.






Приложение № 2 
к Техническому соглашению 
о порядке учета газа
от _____________ № ________

Предприятие: 	
                                   (название, адрес)

Техническое соглашение от __________ № ________

Сведения по счетчикам без корректоров (вычислителей) за отчетный период с ______________ до ______________
                                                                                                                                                                                                          (дд.мм.год)                             (дд.мм.год)
[bookmark: _GoBack]
Узлы учета газа со счетчиками: 

	Объект
	Тип счетчика,
с температурной
компенсацией (коррекцией) 
или без компенсации (коррекции) (указать)
	Заводской номер
	Показания счетчика за отчетный месяц, м3
(с учетом температурной компенсации (коррекции) или без нее)

	
	
	
	на 1-е число
отчетного месяца
(дд.мм.год)
	на 1-е число месяца, следующего за отчетным (дд.мм.год)

	
	
	
	
	


         
         Ответственный за учет расхода газа:  
          __________________________________                              ____________________________                  ____________________________
                                            (должность)                                                                                                           (подпись)                                                                          (инициалы, фамилия)
                                                                                                                       М. П.

	ГРО:
	Потребитель:

	_______________________________
	_______________________________

	(должность)
	(должность)

	_____________
	___________________
	____________
	___________________

	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	 «___» ______ 20__ г.
	 «___» ______ 20__ г.

	М. П.
	М. П.»



