Приложение № 20 
к Порядку заключения договоров транспортировки газа

(применяется при заключении договора с потребителем, использующим газ для обеспечения постоянного горения Вечного огня 
и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях 
и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, указанных в реестре, ведение которого осуществляет Министерство обороны Российской Федерации)


ДОГОВОР № _________
[bookmark: _GoBack]транспортировки газа 

Московская область            			                     «___» ___________ 20__ г.

Акционерное Общество «Мособлгаз» (АО «Мособлгаз»), именуемое в дальнейшем «Газораспределительная организация» («ГРО»), в лице директора филиала АО «Мособлгаз» «__________» _________________________________, действующего на основании Положения о филиале и доверенности от ________ № ______, с одной стороны и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

1. Термины, определения и нормативные ссылки

1.1. При заключении и исполнении Договора Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и подзаконными актами в области газоснабжения и промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе регулирующими правила поставки и транспортировки газа, обеспечение единства измерений, порядок учета газа, ограничения и (прекращения) поставки (транспортировки) газа, а также:
– Перечнем измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847 (далее – Перечень измерений);
– ГОСТ 8.586.1-2005 «ГСОЕИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования»;
– ГОСТ 8.586.2-2005 «ГСОЕИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования»;
– ГОСТ 8.586.5-2005 «ГСОЕИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений»;
– ГОСТ Р 8.740-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков» (далее  ГОСТ Р 8.740-2011);
– ГОСТ Р 8.741-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений. Объем природного газа. Общие требования к методикам измерений» (далее – ГОСТ Р 8.741-2019);
– ГОСТ 8.611-2013 «ГСОЕИ. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода» (далее – ГОСТ 8.611-2013);
 ГОСТ Р 8.899-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Аттестация методики измерений» (далее  ГОСТ Р 8.899-2015);
 ГОСТ Р 8.995-2020. «Государственная система обеспечения единства измерений. Объемный расход и объем природного газа. Методика (метод) измерений с применением мембранных и струйных счетчиков газа»;
– Инструкцией «ГСИ. Количество газа. Методика измерений комплексами для измерения количества газа СГ-ТК-Д»,
– Объем природного газа. Методика измерений комплексами ГСП-01. Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений; ФР.1.29.2019.34565,
а также иными нормативными правовыми актами в области транспортировки газа, действующими на территории Российской Федерации. 

1.2. В Договоре применяются следующие термины и определения.
Вычислитель – средство измерительной техники, которое преобразовывает выходные сигналы средств измерения объема и расхода газа, измерительных преобразователей параметров потока и среды и вычисляет объем и расход газа, приведенные к стандартным условиям.
Газ – природный, нефтяной (попутный) и отбензиненный сухой газы, добываемые и собираемые газонефтедобывающими организациями 
и вырабатываемые газонефтеперерабатывающими заводами.
Газоиспользующее оборудование (установка), ГИО – оборудование, где в технологическом процессе используется газ в качестве топлива или сырья.
В качестве газоиспользующего оборудования могут использоваться котлы, турбины, печи, газопоршневые двигатели, технологические линии и другое оборудование.
Газораспределительная организация (ГРО)  специализированная республиканская, краевая, областная, городская, межрайонная, сельская организация, занятая развитием и эксплуатацией систем газоснабжения территорий, обеспечением покупателей газом, а также оказывающая услуги 
по транспортировке газа по своим сетям.  
Газораспределительная станция (ГРС) – технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.
Корректор – средство измерительной техники, которое преобразовывает выходные сигналы счетчика газа, измерительных преобразователей температуры и (или) давления и вычисляет объем газа, приведенный
к стандартным условиям.
Отчетный год – текущий год оказания услуг по транспортировке газа. 
Отчетный месяц – месяц оказания услуг по транспортировке газа, определяется с 10:00 1-го числа текущего календарного месяца до 10:00 
1-го числа следующего месяца (время московское).
Первичный измерительный преобразователь – измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, т. е. первый преобразователь в измерительной цепи измерительного прибора (установки, системы).
Перерасход газа – отбор Потребителем газа в объеме более суточной нормы поставки.
Поставщик  собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа Потребителям по договорам.
Потребитель газа  лицо, приобретающее газ для собственных бытовых нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд.
Распечатка отчета – отчет за определенный период времени 
на бумажном носителе, содержащий значения параметров, указанных в пункте 5.8 настоящего Договора, а также сведения о нештатных ситуациях, которые получены из архивов корректора (вычислителя), установленного на узле учета газа Потребителя, с помощью вспомогательных устройств и программного обеспечения.
Расход газа – объем газа, прошедшего через поперечное сечение трубопровода за единицу времени, приведенный к стандартным условиям.
Среднесуточная норма поставки газа – объем поставляемого газа, определяемый путем деления месячного объема поставляемого газа 
на количество дней соответствующего месяца.
Средства измерительной техники – обобщающее понятие, охватывающее технические средства, специально предназначенные для измерений. К средствам измерительной техники относят средства измерения, эталоны, измерительные системы, измерительные установки, измерительные принадлежности, средства сравнения, стандартные образцы и др.
Средство измерения (СИ) – техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики.
СТК – система телеметрического контроля. Используется для передачи информации посредством связи (сотовой или др.) из архивов корректора (вычислителя) или средства измерений расхода (объема) газа, установленного на узле учета газа Потребителя, в программно-аппаратный комплекс «Автоматизированная система учета природного газа» АО «Мособлгаз» или «Система автоматизированного учета потребления газа» АО «Мособлгаз».
Сутки транспортировки газа – период времени с 10:00 (время московское) текущих суток до 10:00 (время московское) следующих суток.
Суточная норма поставки газа – среднесуточная норма поставки газа или норма, установленная диспетчерским графиком.
Техническое средство СТК УУГ – шкаф телеметрии СТК, подключенный непосредственно к корректору (вычислителю) на узле учета газа Потребителя.
Транспортировка газа – перемещение и передача газа по газотранспортной системе.
Узел учета газа (УУГ) – совокупность средств измерительной техники 
и вспомогательных устройств, которая предназначена для измерения, регистрации результатов измерения и расчетов объема газа, приведенного 
к стандартным условиям.
Усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате 
и для создания и проверки которой используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, признанная электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Термины и определения, не перечисленные в Договоре, применяются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Предмет Договора

ГРО обязуется оказывать услуги по транспортировке природного газа 
от ГРС (ГГРП), указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, 
до отключающих (-его) устройств (-а) на вводном газопроводе Потребителя, 
а Потребитель – соблюдать предусмотренный Договором режим его получения, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении объектов газового хозяйства и исправность газоиспользующего оборудования 
и узла учета газа.

3. Объем транспортируемого газа

3.1. Объемы транспортируемого газа по Договору определяются 
в соответствии с договорами (контрактами) поставки газа, заключенными между Потребителем и Поставщиком, и указываются в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Основанием для изменения договорных объемов газа, транспортируемого по Договору, являются подписанные дополнительные соглашения к договорам (контрактам) поставки газа, которые должны быть представлены не менее чем за 5 (пять) дней до начала отчетного месяца транспортировки газа 
и оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
До завершения срока действия Договора Потребитель подает заявку 
и представляет договор (контракт) поставки газа на очередной отчетный год 
не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до его начала.
3.2. Перечень газоиспользующего оборудования (установок) указывается в Приложении № 2 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

4. Условия транспортировки газа

4.1. ГРО обязана в пределах срока действия Договора транспортировать по распределительным сетям газ, поставляемый по договору (контракту) поставки газа, указанному в пункте 3.1 настоящего Договора, а Потребитель обязан:
4.1.1. Получать (отбирать) газ равномерно в течение месяца в пределах среднесуточной нормы, а при необходимости – по согласованному между Поставщиком, ГРО и Потребителем диспетчерскому графику.
4.1.2. Неравномерность транспортировки газа по суткам в течение месяца допускается, если транспортировка газа осуществляется:
– для коммунально-бытовых нужд;
– для котельных и тепловых электростанций в объемах, обеспечивающих потребности в тепловой энергии коммунально-бытовых предприятий 
и населения.
При этом ГРО транспортирует, а Потребитель выбирает в любые сутки 
по каждой точке подключения, указанной в Приложении № 1 к Договору, газ 
в объеме от минимального суточного объема поставляемого газа, который составляет 80 % (восемьдесят процентов) от среднесуточной нормы поставки газа, до максимального суточного объема поставляемого газа, который составляет 110 % (сто десять процентов) от среднесуточной нормы поставки газа. 
Неравномерность транспортировки газа по суткам не влечет за собой соответствующего изменения месячных договорных объемов поставляемого газа.
4.1.3. Передавать сведения об объемах оттранспортированного газа в ГРО в соответствии с порядком и в сроки, установленные Договором.
4.1.4. Обеспечить техническое обслуживание и безопасность эксплуатации принадлежащих ему газопроводов, а также газоиспользующего оборудования и УУГ.
4.1.5. Самостоятельно ограничить потребление газа в порядке и случаях, предусмотренных разделом 9 настоящего Договора.
4.2. ГРО вправе произвести ограничение транспортировки газа в случаях и порядке, предусмотренных разделом 9 настоящего Договора.
При самовольном снятии пломб Поставщика или ГРО расход газа 
за период с даты установки пломбы до момента урегулирования ситуации определяется по проектной мощности неопломбированных газоиспользующих установок исходя из расчета их круглосуточной (24 часа) работы.
4.3. После возобновления транспортировки газа ГРО не обязана восполнять недопоставленные ресурсы по объемам газа.
Все расходы, связанные с принудительным ограничением транспортировки газа, а также с ее возобновлением, производятся за счет денежных средств Потребителя.
4.4. Изменение режима газопотребления, включая остановку ГИО на регламентные работы, осуществляется по согласованию с ГРО, с установкой пломб. 
Потребитель обязан письменно уведомлять ГРО об изменении режима газопотребления не менее чем за 10 (десять) суток до начала изменения режима газопотребления. 
Консервация (расконсервация) газового оборудования производится ГРО по письму от Потребителя, с обязательной установкой (снятием) рассечки 
и составлением акта. При наличии у Потребителя своей газовой службы консервация (расконсервация) ГИО производится в присутствии представителя ГРО, с составлением соответствующего акта и установкой (снятием) пломбы ГРО. Акт составляется по окончании работ в день их выполнения.
В случае самовольного снятия пломбы расход газа за период с момента установки пломбы до момента обнаружения ее самовольного снятия определяется по проектной мощности неопломбированных газоиспользующих установок исходя из расчета их круглосуточной (24 часа) работы. 
4.5. Потребитель обязуется уведомлять ГРО обо всех изменениях в перечне ГИО и (или) о замене УУГ. В таком случае Сторонами подписывается дополнительное соглашение об изменении перечня ГИО либо о замене УУГ, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору.
Перед пуском газа во вновь вводимый либо замененный УУГ принимается комиссионное решение о возможности введения его в эксплуатацию с составлением акта. Акт составляется и подписывается членами комиссии в день принятия решения.
В случае самовольной установки ГИО и (или) замены УУГ отбор газа считается несанкционированным и количество газа определяется с даты обнаружения по проектной мощности установленного неопломбированного ГИО исходя из расчета его круглосуточной (24 часа) работы.

5. Порядок учета объема транспортируемого газа

5.1. Количество транспортированного газа определяется по УУГ Поставщика и (или) ГРО, установленному на границе раздела сетей 
с Потребителем.
При отсутствии или неисправности УУГ Поставщика и (или) ГРО количество газа, транспортируемого Потребителю, определяется по УУГ, установленному при входе на газопотребляющий объект Потребителя, 
в соответствии с действующими и аттестованными в установленном порядке методиками (методами) измерений (за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для прямых измерений), в том числе указанными в пункте 1.1 настоящего Договора.
УУГ должен находиться в исправном состоянии, соответствовать нормативным документам, а также быть опломбированным ГРО.
5.2. УУГ без электронных корректоров или вычислителей подлежат замене на средства измерения, соответствующие действующим нормативным документам. 
5.3. При учете газа единицей измерения количества транспортируемого газа устанавливается один кубический метр газа при температуре t = 20 С,
давлении 760 мм рт. ст. и относительной влажности 0 % согласно 
ГОСТ 2939-63 «Газы. Условия для определения объемов» (приведенный
к стандартным условиям).
5.4. Поставляемый газ (газ горючий природный) должен соответствовать показателям качества, предусмотренным ГОСТ 5542-14 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения».
5.5. Количество газа, транспортируемого Потребителю, определяется с помощью средств измерения УУГ Потребителя, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору.
5.6. Пределы относительной погрешности измерения объема природного газа, приведенного к стандартным условиям, должны соответствовать указанным в пункте 6.7.1 Перечня измерений, а именно:

	Диапазон измерения расхода газа, приведенного к стандартным условиям, м3/ч
	Предел относительной погрешности измерения, %

	105  и более
	±1,5

	От 2×104 до 105
	±2,0

	От 103 до 2×104
	±2,5

	От 150 до 103
	±3,0

	Менее 150
	±4,0



5.7. Пломбы, установленные заводом-изготовителем, поверителем,
а также представителями ГРО, не должны быть нарушены.
Вводимые в корректоры (вычислители), а также средства измерений расхода (объема) газа условно-постоянные величины Потребитель обязан согласовать с ГРО.
При наличии у Потребителя УУГ с диафрагменными и другими типами счетчиков (без температурной коррекции или компенсации, а также при отсутствии или неисправности корректора либо вычислителя) объем газа, приведенный к стандартным условиям, определяется как произведение объема газа, прошедшего через счетчик газа за отчетный месяц, и условно-постоянной величины коэффициента приведения к стандартным условиям. Значения нерегистрируемых параметров газа принимаются по данным ГРО.
5.8. На УУГ с корректорами либо вычислителями должно определяться следующее:
– время работы узла учета;
– расход и количество газа в рабочих условиях и приведенные 
к стандартным условиям;
– среднечасовая и среднесуточная температура газа;
– среднечасовое и среднесуточное давление газа;
– архивы указанных значений;
– архив нештатных ситуаций.
5.9. Потребитель обязан при наличии корректора либо вычислителя, или со средства измерений расхода (объема газа) представлять в ГРО любым способом доставки:
– один раз в десять дней – декадную распечатку отчета по суткам:
11-го (одиннадцатого) числа, 21-го (двадцать первого) числа каждого месяца. 
В случае если 11-е (одиннадцатое) число, 21-е (двадцать первое) число приходятся на выходные или нерабочие праздничные дни – в срок не позднее первого рабочего дня после указанных дат отчетного месяца;
– один раз в месяц  распечатку отчета по суткам за отчетный месяц: 
не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. День представления распечатки за декабрь и апрель назначается ГРО, при этом ГРО уведомляет об этом Потребителя письменно.
На представляемых распечатках отчетов должна быть подпись ответственного лица и оттиск штампа Потребителя.
При наличии исправной СТК Потребитель представляет только указанную в настоящем пункте распечатку отчета за отчетный месяц.
При наличии самопишущих средств измерения Потребитель представляет в ГРО диаграммы один раз в десять дней (с расчетами суточных объемов газа, приведенных к стандартным условиям). 
При использовании УУГ со счетчиком газа без электронного корректора Потребитель 1 (один) раз в месяц, не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет в ГРО любым способом доставки 
на бумажном носителе информацию в соответствии с Приложением № 3 
к настоящему Договору.
Потребитель обязан ежедневно передавать в ГРО данные по объему газа, приведенному к стандартным условиям, за сутки до 12:00 следующего дня
в электронном виде или по номеру телефона ______________.
Эти сведения могут передаваться в ГРО с помощью СТК при ее наличии 
и исправном состоянии. 
При отсутствии данных по объемам газа на бумажных носителях и (или) распечаток отчетов, а также диаграмм с самопишущих СИ (с расчетами суточных объемов газа, приведенных к стандартным условиям) в указанные в настоящем пункте сроки объем газа за период отсутствия данных определяется по проектной мощности установленного неопломбированного ГИО исходя 
из расчета его круглосуточной (24 часа) работы.
5.10. На УУГ должны быть опломбированы:
5.10.1. При использовании сужающих устройств:
– узлы крепления сужающих устройств (диафрагменных камер) 
в измерительных трубопроводах;
– вентили (краны) на соединительных трубках и вентильных блоках средств измерения;
– средства измерения давления, разности давлений и температуры;
– корректор (вычислитель).
5.10.2. При использовании счетчиков газа или расходомеров:
– места соединения расходомеров или счетчиков газа (первичных измерительных преобразователей расхода газа) с измерительными трубопроводами;
– вентили (краны) на соединительных трубках и вентильных блоках средств измерения;
– средства измерения (датчики) давления, температуры;
– разъем выхода импульсов на счетчике газа (расходомера);
– корректор (вычислитель).
5.10.3. Запорные устройства на байпасных (обводных) линиях УУГ
в закрытом положении.
5.10.4. У диафрагменных счетчиков  места соединения (накидные гайки) с газопроводами. 
5.10.5. Техническое средство СТК УУГ.
Представители ГРО имеют право дополнительно опломбировать средства измерения и устройства УУГ, не указанные в настоящем пункте, с внесением их в акт установки пломб на УУГ.
5.11. Работы на УУГ проводятся в присутствии представителей ГРО,
в том числе связанные:
– со снятием, установкой и заменой средств измерения и технических устройств;
– со снятием и установкой сужающих устройств;
– с монтажом и демонтажом соединительных трубок;
– с программированием средств измерения, в том числе корректоров (вычислителей);
– со снятием (повреждением) установленных ГРО пломб.
По окончании работ представитель ГРО составляет акт проверки узла учета газа, который подписывается полномочными представителями Сторон 
в день выполнения работ.
О предстоящем проведении вышеуказанных работ Потребитель письменно уведомляет ГРО не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения работ, а в аварийных случаях – немедленно.
5.12. Количество транспортируемого газа определяется по проектной мощности неопломбированного газоиспользующего оборудования, исходя
из расчета его круглосуточной (24 часа) работы, в следующих случаях:
– при отсутствии и неисправности средств измерения, а также технических устройств, влияющих на измерение параметров потока газа (расхода, давления, температуры), в том числе и на вычисление объема газа, приведенного к стандартным условиям;
– при истечении срока поверки, отсутствии сведений о поверке СИ или технических устройств с функциями измерения;
– при нарушении пломб (клейм), установленных представителями заводов-изготовителей, поверителями, а также представителями ГРО 
на средствах измерения, элементах УУГ и запорных устройствах;
– при утечке газа через запорные устройства на байпасной (обводной) линии УУГ;
– при негерметичности соединительных трубок, а также расположенных на них вентилей (кранов) средств измерения перепада давления и давления;
– при выходе фактического расхода за нижнюю и верхнюю допустимые границы измерения расхода, определенные допустимой погрешностью (неопределенностью);
– все иные нарушения в УУГ, влияющие на измерение параметров потока газа, в том числе на вычисление объема газа с превышением установленной погрешности (неопределенности), а также несанкционированные вмешательства в работу УУГ.
При указанных в настоящем Договоре случаях Потребитель обязан письменно согласовать с ГРО сроки их устранения. 
5.13. В случаях, указанных в пункте 5.12 настоящего Договора, по соглашению Сторон количество газа, потребленного в течение согласованного срока, может определяться расчетным методом. 
При этом с даты истечения согласованного Сторонами срока устранения причин неисправностей либо нештатных ситуаций количество газа определяется в соответствии с пунктом 5.12 настоящего Договора.
5.14. Период неисправности УУГ либо нештатной ситуации принимается с момента последней проверки в отчетном месяце либо с 1-го числа отчетного месяца, в котором выявлена неисправность УУГ или нештатная ситуация, 
и до момента устранения неисправности, подтвержденного документом.
5.15. Физико-химические параметры газа принимаются из паспорта качества газа Поставщика.
5.16. ГРО имеет право инициировать проведение внеочередной поверки средств измерения УУГ Потребителя. ГРО имеет право опломбировать данные средства измерения и участвовать в их доставке на место проведения поверки. 
В случае подтверждения неисправности средств измерения УУГ Потребителя оплата расходов, связанных с организацией внеочередной поверки, осуществляется Потребителем.
В случае подтверждения исправности средств измерения УУГ Потребителя оплата расходов, связанных с организацией внеочередной поверки, осуществляется ГРО.
5.17. ГРО не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Потребителем данных по объемам газа за отчетный месяц в соответствии 
с пунктом 5.9 настоящего Договора направляет Потребителю акт об объеме транспортируемого газа.
Потребитель не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения акта, указанного в настоящем пункте Договора, осуществляет приемку оказанных услуг, подписывает акт и направляет его ГРО либо в те же сроки направляет ГРО мотивированный отказ от подписания акта с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения (далее – мотивированный отказ).
В случае получения мотивированного отказа ГРО в сроки, установленные в таком отказе, устраняет выявленные недостатки и повторно направляет Потребителю акт об объеме транспортируемого газа, после получения которого Потребитель действует в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. 
При наличии разногласий Сторона, не согласная с определением объема транспортируемого газа, вправе обратиться в Арбитражный суд Московской области.

6. Контроль технического состояния узла учета газа

6.1. Ответственность за надлежащее техническое состояние и поверку УУГ несут организации, которым УУГ принадлежат. 
Ответственность за надлежащее состояние технического средства СТК УУГ несет его владелец, который осуществляет гарантийное и техническое обслуживание оборудования и производит оплату услуг мобильной связи.
Все средства измерения УУГ, а также технические устройства, обеспечивающие контроль и достоверную работоспособность УУГ, должны быть в рабочем состоянии.
6.2. ГРО имеет право в любое время:
– проверить соблюдение Потребителем режимов газопотребления 
и состояние резервного топливного хозяйства;
– проверить газопровод на территории газопотребляющего объекта
до УУГ на наличие несанкционированных врезок;
– проверить газоиспользующее оборудование;
– проверить УУГ Потребителя на соответствие требованиям Договора, техническое состояние и правильность функционирования средств измерения, входящих в состав УУГ;
– проверить у Потребителя журнал работы газоиспользующего оборудования;
– проверить на корректоре (вычислителе), а также снять на переносной компьютер информацию о параметрах потока газа, настроечной базе и архив нештатных ситуаций;
– проверить (наладить) работоспособность технического средства СТК УУГ.
6.3. Проверки, указанные в пункте 6.2 настоящего Договора, производятся с периодичностью:
– не реже одного раза в месяц узлов учета газа в составе которых корректоры (вычислители) со счетчиками газа типоразмеров от G65 и выше, с расходомерами и сужающими устройствами, а также турбинные и ротационные счетчики газа без корректоров (вычислителей);
– не реже одного раза в три месяца узлов учета газа в составе которых корректоры (вычислители) со счетчиками газа типоразмеров G16, G25 и G40;
– не реже одного раза в год узлов учета газа со счетчиками газа до типоразмера G10 (включительно) без корректоров (вычислителей) и с компенсацией (коррекцией) по температуре, с приведением объема газа к стандартным условиям, а также с диафрагменными счетчиками газа всех типоразмеров без корректоров (вычислителей).
По окончании проверки в день ее проведения представитель ГРО составляет акт проверки узла учета газа, который подписывают полномочные представители Сторон.
Проверка производится представителями ГРО при предъявлении ими служебных удостоверений. При проведении проверок в ночное время, а также  в выходные и праздничные дни лица, осуществляющие проверку, дополнительно предъявляют документы, удостоверяющие личность (паспорта)[footnoteRef:1]. [1:  При заключении договора с Потребителями, у которых установлено газоиспользующее оборудование с газопотреблением не более 40 м3/ч в ст. усл., а также при отсутствии узла учета газа пункт 6.3 настоящего Договора необходимо излагать в следующей редакции:
«6.3. Проверки, указанные в пункте 6.2 настоящего Договора, производятся с периодичностью не реже одного раза в год. 
По окончании проверки в день ее проведения представитель ГРО составляет акт проверки узла учета газа, который подписывают полномочные представители Сторон. 
Проверка производится представителями ГРО при предъявлении ими служебных удостоверений. При проведении проверок в ночное время, а также в выходные и праздничные дни лица, осуществляющие проверку, дополнительно предъявляют документы, удостоверяющие личность (паспорта).».] 

6.4. При выявлении нарушений в работе УУГ Потребитель обязан незамедлительно сообщить в ГРО.
6.5. При наличии сообщения на программно-аппаратном комплексе «Автоматизированная система учета природного газа» о возникновении нештатных ситуаций на УУГ ГРО может уведомить Потребителя и провести внеплановую проверку УУГ. По окончании проверки в день ее проведения представитель ГРО составляет акт проверки узла учета газа, который подписывают полномочные представители Сторон. 
6.6. Потребитель обязан при проведении проверок УУГ, по требованию представителей ГРО:
– внести изменения в настроечную базу корректора (вычислителя);
– выполнить проверку герметичности соединительных трубок и запорной арматуры УУГ;
– выполнить «посадку на ноль» средств измерения давления и перепада давления газа;
– предъявить документы на УУГ, в том числе паспорта и технические описания (руководства по эксплуатации) на средства измерения, необходимые акты и расчеты, документы со сведениями о поверке средств измерения, листы проекта на УУГ с согласованиями ГРО, паспорта на газоиспользующее оборудование.
6.7. Потребитель обязан для проведения проверки обеспечить работникам ГРО в любое время доступ на территорию газопотребляющего объекта к УУГ, газоиспользующему оборудованию и газопроводу. В случае недопуска представитель ГРО вправе в одностороннем порядке составить акт о недопуске. Определение количества газа в этом случае будет производиться по проектной мощности неопломбированного газоиспользующего оборудования, исходя из расчета его круглосуточной (24 часа) работы с момента последней проверки или с 1-го числа отчетного месяца до момента допуска.
ГРО направляет акт о недопуске с сопроводительным письмом Потребителю.
6.8. В случае выявления несоответствий УУГ установленным требованиям, а также нарушений положений Договора, в том числе неисполнения Потребителем обязательств, предусмотренных пунктом 6.6 настоящего Договора, представитель ГРО составляет акт проверки узла учета газа с указанием конкретных нарушений. Акт подписывается Сторонами, присутствующими при проверке, по окончании проверки в день ее проведения.
В случае отказа представителя одной из Сторон, присутствующего при проведении проверки, от подписания акта в акте отображается особое мнение
с указанием причины отказа от подписания акта, подтверждаемое подписью.
До устранения нарушений, указанных в акте, количество транспортируемого газа определяется по проектной мощности установленного неопломбированного ГИО исходя из расчета его круглосуточной (24 часа) работы.
7. Цена и порядок расчетов 

7.1. В соответствии с пунктом 15(9) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям на территории Российской Федерации для потребителей, использующих природный газ для обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, указанных в реестре, ведение которого осуществляет Министерство обороны Российской Федерации, осуществляются без взимания с них средств.
Группы Потребителей, устанавливаемые согласно Методическим указаниям по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и Методике определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, утвержденным соответствующими приказами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, указываются 
в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Корректировка отнесения Потребителя к объемной группе производится в случае, если годовой договорной и (или) фактический объем транспортируемого газа выходит за объемные пределы группы, к которой Потребитель был ранее отнесен в соответствии с Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации.
Корректировка отнесения конечного Потребителя к группе вследствие заключения дополнительных соглашений к Договору в течение календарного года не проводится.
7.2. Стороны вправе использовать системы электронного документооборота для направления, получения и подписания следующих документов:
· акт об объеме транспортируемого газа;
· претензия;
· требование;
· письмо о консервации (расконсервации) газового оборудования;
· уведомление;
· извещение об изменении почтовых и банковских реквизитов;
· сообщение о выявлении нарушений в работе УУГ;
· дополнительное соглашение.
Стороны признают, что используемые в системе электронного документооборота электронные документы имеют равную юридическую силу 
с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц 
и оформленными в установленном порядке.
Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют дублирования документами, оформленными 
на бумажных носителях информации.
Стороны утверждают Перечень уполномоченных представителей Сторон, имеющих право подписывать акты и получать документы, указанные 
в Договоре транспортировки газа, согласно Приложению № 4 к настоящему Договору.
При этом Стороны представляют друг другу перечень уполномоченных лиц, имеющих право подписывать электронные документы, и основания (сертификат ключа проверки электронной подписи и доверенность).
При подписании документов представителем, не указанным в перечне, он вправе осуществлять такие действия при наличии соответствующей доверенности, оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации.
8.2. ГРО не отвечает за ограничение транспортировки газа, произошедшее по вине Поставщика или Потребителя, а также в случаях, предусмотренных пунктом 4.1.5 настоящего Договора, и при наступлении форс-мажорных обстоятельств.
8.3. В случае обнаружения при проведении проверки представителем ГРО утраты, повреждения, разукомплектования технического средства СТК УУГ, принадлежащего ГРО, представитель ГРО делает об этом отметку в акте проверки узла учета газа. При этом акт проверки узла учета газа составляется представителем ГРО и подписывается полномочными представителями Сторон по окончании проверки в день ее проведения.
Потребитель обязан в случае утраты, повреждения, разукомплектования технического средства СТК УУГ возместить ГРО реальный ущерб в размере стоимости технического средства СТК УУГ в течение 14 (четырнадцати) дней 
с момента составления акта проверки узла учета газа.
Потребитель не несет ответственности за случайную (вследствие непреодолимой силы) утрату, повреждение или разукомплектование технического средства СТК УУГ, принадлежащего ГРО, если при этом Потребителем были приняты все зависящие от него меры, способствующие его сохранности.
Стороны обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности технического средства СТК УУГ, принадлежащего ГРО.

9. Порядок ограничения транспортировки газа

9.1. Основаниями для полного ограничения транспортировки и отбора газа являются:
а) угроза жизни и (или) здоровью человека и (или) причинение вреда окружающей среде;
б) авария на газораспределительной (газотранспортной) сети и (или) сети газопотребления, посредством которых осуществляется транспортировка газа до Потребителя, или угроза ее возникновения, а также проведение работ по предотвращению, локализации такой аварии или устранению ее последствий;
в) ремонт газораспределительной (газотранспортной) сети, посредством которой осуществляется транспортировка газа до Потребителя, за исключением случаев, когда такой ремонт сопровождается понижением давления 
в газораспределительной (газотранспортной) сети (ее участке);
г) отсутствие правовых оснований для транспортировки и отбора газа, 
а также использование газоиспользующего оборудования с нарушением положений законодательства Российской Федерации;
д) введение в действие графиков перевода Потребителей на резервные виды топлива при похолоданиях и (или) графиков аварийного газоснабжения, которыми в отношении соответствующего Потребителя предусмотрено полное ограничение транспортировки и отбора газа.
9.2. Основаниями для частичного ограничения транспортировки и отбора газа являются:
[bookmark: Par8]а) ремонт газораспределительной (газотранспортной) сети, посредством которой осуществляется транспортировка газа до Потребителя, если такой ремонт сопровождается понижением давления в газораспределительной (газотранспортной) сети (ее участке);
б) пользование газом с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований к техническому состоянию отдельного газоиспользующего оборудования Потребителя;
в) введение в действие графиков перевода Потребителей на резервные виды топлива при похолоданиях и (или) графиков аварийного газоснабжения, которыми в отношении соответствующего Потребителя предусмотрено частичное ограничение транспортировки газа.
9.3. Потребитель обязан:
9.3.1. В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 9.1 настоящего Договора, – незамедлительно самостоятельно ограничить потребление газа.
9.3.2. В случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 9.1 
и подпунктом «б» пункта 9.2 настоящего Договора, – в суточный срок со дня возникновения соответствующих оснований самостоятельно ограничить потребление газа.
[bookmark: Par2]9.3.3. В случаях, предусмотренных подпунктом «д» пункта 9.1 
и подпунктом «в» пункта 9.2 настоящего Договора, – самостоятельно ограничить потребление газа.
9.4. ГРО вправе произвести ограничение транспортировки газа (путем выполнения соответствующих мероприятий на сетях и оборудовании ГРО
и (или) Потребителя):
9.4.1. Если Потребитель не ограничил отбор газа в соответствии
с пунктами 9.3.1 и 9.3.2 настоящего Договора.
9.4.2. В случаях, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 9.1, подпунктом «а» пункта 9.2 настоящего Договора:
а) с последующим уведомлением Поставщика и Потребителя в течение 
1 (одного) дня, следующего за днем введения ограничения вследствие аварии на газораспределительной (газотранспортной) сети, посредством которой осуществляется транспортировка газа до Потребителя, или угрозы ее возникновения, а также проведения работ по предотвращению, локализации такой аварии или устранению ее последствий;
б) с предварительным уведомлением Поставщика и Потребителя 
не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до введения ограничения, если его причиной стал ремонт газораспределительной (газотранспортной) сети.
9.4.3. В случаях, предусмотренных подпунктом «д» пункта 9.1 
и подпунктом «в» пункта 9.2 настоящего Договора.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение условий Договора в случае, если это неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийными бедствиями, пожарами, взрывами и др.). Срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в течение 30 (тридцати) дней со дня их наступления.
10.2. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны принять меры с целью определения дальнейших действий 
для исполнения обязательств по Договору.

11. Разрешение споров

Спор, возникающий в ходе исполнения Договора, может быть передан 
на разрешение Арбитражного суда Московской области после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию, по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления претензии (требования).

12. Порядок расторжения Договора

12.1. При получении от Поставщика уведомления о расторжении договора (контракта) поставки газа, заключенного между Потребителем 
и Поставщиком, ГРО отказывается от исполнения Договора 
с даты, указанной Поставщиком в уведомлении. В этом случае Потребитель обязан прекратить отбор газа. Продолжение отбора газа Потребителем после даты, указанной Поставщиком в уведомлении, является несанкционированным.
12.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, 
по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора 
от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
При расторжении Договора в случаях, когда к сетям, принадлежащим Потребителю, подключены объекты абонентов ГРО, Потребитель обязан 
по соглашению с ГРО обеспечить подачу этим абонентам природного газа 
в необходимых для них объемах.

13. Срок действия Договора

13.1. Договор заключен на период с «____» __________ 20__ года 
по «____» __________ 20__ года включительно[footnoteRef:2]. [2:  При заключении Договора в электронной форме пункт 13.1 следует дополнить абзацем следующего содержания: «Договор заключен в электронной форме.»] 

13.2. По соглашению Сторон Договор может быть пролонгирован 
при условии представления Потребителем заключенного между Поставщиком
и Потребителем договора (контракта) поставки газа, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.

14. Прочие условия

14.1. Все изменения условий Договора оформляются путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.
14.2. При изменении почтовых и банковских реквизитов, а также в случае реорганизации Стороны обязуются в десятидневный срок письменно извещать друг друга о произошедших изменениях.
14.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
14.4. В случае если нормативный документ, а также ГОСТ, ГОСТ Р, МИ  и пр., указанные в Договоре, изменены (заменены), Стороны руководствуются измененным (замененным) документом, с учетом условий, установленных 
для перехода на данный документ.

15. Антикоррупционная оговорка

15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, 
не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера прямо 
или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия 
или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества. 
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, 
а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
15.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 15.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону 
в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 15.1 настоящего раздела другой Стороной, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.
После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты направления письменного уведомления.
15.3. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 15.1 настоящего раздела и (или) неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 15.2 настоящего раздела другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	ГРО:
АО «Мособлгаз» 
филиал «___________»

Адрес местонахождения: ____________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________
тел.: ______________ факс: ______________
ИНН/КПП ____________________________
Банковские реквизиты:
Специальный р/с 408 ___________________
банк _________________________________
______________________________________
к/с ___________________________________
БИК _________________________________
	Потребитель:

__________________________________

Адрес местонахождения: __________________________________
__________________________________
Почтовый адрес: __________________________________
__________________________________
тел.: _____________ факс: ___________
ИНН/КПП ________________________
Банковские реквизиты:
р/с _______________________________
банк ______________________________
__________________________________
к/с _______________________________
БИК ______________________________

	_______________________________
	_______________________________

	(должность)
	(должность)

	_____________
	________________
	____________
	________________

	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	«___» _________ 20__ г.
	«___» _________ 20__ г.

	М. П.
	М. П. 
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Приложение № 1
к Договору транспортировки газа
от _____________ № ________


Объемы транспортируемого газа _______________________________________[footnoteRef:3] [3:  Для потребителей, использующих газоиспользующее оборудование, присоединенное к газораспределительным сетям в нескольких точках подключения, объемы транспортируемого газа дифференцируются по точкам подключения.] 

                                                                       (наименование Потребителя)

                                                                                                                                                                                                                                           тыс. м3
	№
п/п
	Наименование объекта недвижимости, в котором установлено газо-использующее оборудование
	Наименования ГРС (ГГРП) 
источника газоснабжения и их собственника
	Адрес местонахождения газо-использующего оборудования
	I
квартал
	II
квартал
	III
квартал
	IV
квартал
	Объем газа за ______ год
	Группа  конеч-ного потре-бителя

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Наименование Поставщика 1

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по Поставщику 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование Поставщика 2

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по Поставщику 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



1. Объемы транспортируемого газа в 20__ г. соответствуют объемам газа, указанным в Договоре (Контракте) поставки газа 
от _____________ № ______________.
2. Для обмена электронными документами при исполнении Договора Стороны договорились использовать следующую систему электронного документооборота: _____________________________.



	ГРО:
	Потребитель:

	_______________________________
	_______________________________

	(должность)
	(должность)

	_____________
	___________________
	____________
	___________________

	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	 «___» ______ 20__ г.
	 «___» ______ 20__ г.

	М. П.
	М. П.












Приложение № 2 
к Договору транспортировки газа 
от ______________ № _________


_________________________________________________________
(наименование Потребителя)

	№ п/п
	Наименование
объекта недвижимости,
в котором установлено ГИО[footnoteRef:4] [4:  Для потребителей, использующих газоиспользующее оборудование, присоединенное к газораспределительным сетям в нескольких точках подключения, газоиспользующее оборудование дифференцируется по точкам подключения.] 

	Адрес местонахождения газоиспользующего оборудования (ГИО)
	Наименование ГИО или тип горелок
	Количество
ГИО 
или горелок (шт.)
	Проектная мощность по расходу газа
(м3/ч) 1 ед. оборудования
	Средства измерения УУГ (тип)

	
	
	
	
	
	
	первичный преобразователь расхода
	корректор или вычислитель

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





	ГРО:
	Потребитель:

	_______________________________
	_______________________________

	(должность)
	(должность)

	_____________
	___________________
	____________
	___________________

	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	 «___» ______ 20__ г.
	 «___» ______ 20__ г.

	М. П.
	М. П.









Приложение № 3
к Договору транспортировки газа 
от _____________ № _________

Предприятие: 	
                                                                                                                                                    (название, адрес) 

Договор от __________ № ________

Сведения по счетчикам без корректоров (вычислителей) за отчетный период с _____________ до ______________
                                                                                                                                                                                                          (дд.мм.год)                    (дд.мм.год)

Узлы учета газа со счетчиками: 

	Объект
	Тип счетчика,
с температурной
компенсацией (коррекцией) 
или без компенсации (коррекции) (указать)
	Заводской номер
	Показания счетчика за отчетный месяц, м3
(с учетом температурной компенсации (коррекции) или без нее)

	
	
	
	на 1-е число
отчетного месяца
(дд.мм.год)
	на 1-е число месяца, 
следующего за отчетным
(дд.мм.год)

	
	
	
	
	


         
         Ответственный за учет расхода газа:  
          __________________________________                              ____________________________                  ____________________________
                                         (должность)                                                                                                              (подпись)                                                                         (инициалы, фамилия)
                                                                        М. П.

	ГРО:
	Потребитель:

	_______________________________
	_______________________________

	(должность)
	(должность)

	_____________
	___________________
	____________
	___________________

	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	 «___» ______ 20__ г.
	 «___» ______ 20__ г.

	М. П.
	М. П.



Приложение № 4
к Договору транспортировки газа 
от ______________ № _________


Перечень уполномоченных представителей Сторон, 
имеющих право подписывать акты и получать документы, 
указанные в Договоре транспортировки газа


ГРО:

	Должность
	Ф. И. О.
	Полномочия представителя ГРО

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Потребитель:

	Должность
	Ф. И. О.
	Полномочия представителя Потребителя

	
	
	

	
	
	

	
	
	






	ГРО:
	Потребитель:

	_______________________________
	_______________________________

	(должность)
	(должность)

	_____________
	________________
	____________
	_________________

	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	 «___» ______ 20__ г.
	 «___» ______ 20__ г.

	М. П.
	М. П.



